Главе Имекского сельсовета

А.М. Тодоякову

Заключение

Комиссии по внесению изменений и дополнений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Имекского сельсовета, Таштыпского района.

В с. Имек планируется новое строительство водопроводной сети, в частности водозаборной скважины и водонапорной башни, которые предполагается разместить в северном направлении с. Имек. В данном направлении установлена территориальная зона Ж2 – Проектируемая индивидуальная жилая застройка, с приусадебными участками на свободных территориях. Для этой территориальной зоны установлены предельные параметры земельных участков: минимальные размеры земельных участков – 0,06га, максимальные размеры земельных участков – 0,25га. Площадь земельного участка для строительства водозаборной скважины и водонапорной башни в соответствии с Санитарными Правилами и Нормами Сан ПиН 2.1.4.1110-02, с учетом зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения не менее 50 метров в радиусе, должна быть ориентировочно - 1 га. В связи с вышеизложенным комиссия считает необходимым внести следующие изменения и дополнения в Правила землепользования и застройки Имекского сельсовета:

В таблице 3 наименование раздела II изложить в следующей редакции: «Предельные параметры земельных участков и объектов капитального строительства, за исключением основного вида разрешенного использования – коммунальное обслуживание».

Председатель комиссии Н.В. Медведева

15.07.2019г.